Fensterbau Frontale, Nürnberg, 19. bis 22. März 2024

PR-Nr. 10001-0099-03/2024

**Wenn Flügel und Zarge dick auftragen**

**Verdeckt liegendes Türband überwindet beidseitige Aufdopplungen**

**Wenn Türblätter und Zargen Aufdopplungen erfahren, können funktionelle Gründe ausschlaggebend sein, zum Beispiel ein verbesserter Schallschutz. Meist spielen aber optische Argumente eine Rolle, die auf ein modernes wandbündiges Design abzielen.**

Eine Lösung, um Aufdopplungen an Türen sowohl auf Zargen- als auch auf Flügelseite zu überwinden, präsentiert Basys zur Fensterbau Frontale 2024 mit dem „Pivota DX 110 3-D“. Dieses Band ist in sich flächenbündig und da­mit flexibel einsetzbar. Es überwindet beidseitig statt der üblichen 8 mm bis zu 10 mm (ohne Radius an Flügel oder Zarge), wodurch die Fräsung außerhalb der Aufdopplung erfolgen kann. Die Tragfähigkeit des dreidimensional justierbaren Bandes beträgt 100 Kilogramm pro Paar. Es lässt sich bis 140 Grad öffnen.

Bildtext: Das verdeckt liegende Band „Pivota DX 110 3-D“ überwindet Aufdopplungen sowohl auf Flügel- als auch auf Zargenseite bis zu 10 mm. Die Tragfähigkeit beträgt 100 Kilogramm pro Paar. Foto: Basys