Kesseböhmer@Home, 4. bis 7. Mai 2021

PR-Nr. 10008-0095-05/2021

**Kesseböhmers neue „K-Line“**

**Qualität für den Einstieg, Lösungen für den Hauswirtschaftsraum**

**Es ist eine klassische Gretchenfrage, die Kesseböhmer in diesem Jahr mit seiner neuen „K-Line“ beantwortet. Denn dahinter verbirgt sich eine umfassende Beschlagfamilie, die die Nachfrage nach Qualität und Funktionalität in preissensiblen Märkten bedient und so für den Ein­stieg in die Kesseböhmer-Produktwelt steht. Ihre schlichte und flächige Formensprache mündet aber auch in einem funktionalen und modula­ren Komplettprogramm für den Hauswirtschaftsraum.**

Im Mai 2021, noch vor der eigentlichen Markteinführung, liefert Kesse­böhmer mit einem Preview erste Argumente für sein neues Programm, das sich deutlich vom Kernsortiment abgrenzt. Allein die Funktionalität stand bei der Entwicklung im Fokus. Dabei präsentiert sich „K-Line“ in ei­nem modernen minimalistischen Design, flächig, geradlinig und an den Ecken harmonisch abgerundet. Es findet sich durchgängig in allen Schrankbereichen wieder. Anthrazit matt und Silber stehen als Farben auf dem Plan.

**Hoch- und Unterschranklösungen**

Mit den Namenszusätzen „base“ und „side“ trennt Kesseböhmer die Be­schlaggruppen für die einzelnen Schranktypen voneinander ab. „Base“ meint die neuen Beschläge für den Unterschrank von 20 bis 40 cm Schrankbreite. So bestehen „K-Line base 200 / 300 und 400“ jeweils aus zwei miteinander verbundenen Tablaren in bewährter Qualität. Der Nut­zer profitiert von vollsynchronisierten Vollauszügen, der ruhigen Lage­rung durch den geschlossenen Boden und von der Führung mit ge­dämpftem Selbsteinzug. Der diagonale Schienenverbau sorgt bei den breiteren Auszügen zudem für eine hohe Seitenstabilität. Im Unterschrank kommt eine einfache und präzise 3-D-Justierung für die Front zum Tragen.

Mit dem „No. 15 3D-X K-Line“ bringt Kesseböhmer das flächige Design auch in den 150 mm breiten Unterschrank. Als echter „No. 15 3D-X“ ver­fügt er über die bewährte „ClickFixx“-Montage und die werkzeuglose 3D-Frontverstellung.

Als funktionale und ebenfalls nachrüstbare Lösung für Hoch- und Unter­schränke entwickelte Kesseböhmer das Türregal „K-Line side“. Dazu werden Tragschienen für Tablare und Funktionselemente auf die Seiten­wand oder Innentür verschraubt.

Ergänzt wird das Programm für den Einstieg von einem Tablar im „K-Line“-Design, das sich kompatibel zeigt zu allen „Dispensa“-Beschlägen. Die neue Variante erweitert das Programm flexibel. Im Zusammenspiel mit den „YouBoXx“-Aufbewahrungsbehältern verwandelt es zum Bei­spiel einen „Dispensa Junior slim“ in einen Multifunktionsbeschlag à la „Cooking Agent“ unter dem Herd.

**Programm für den Hauswirtschaftsraum**

Die Kombination von „K-Line side“ und „K-Line base“ schafft schließlich die Grundlage für ein modular einsetzbares Kesseböhmer-Programm, das alle Anwendungen im Hauswirtschaftraum abdeckt.

Im Hochschrank lassen sich bequem Besen und Staubsauger verstauen, einfache Fachböden einbauen oder nützliche Features installieren. Zum Zubehörprogramm gehören decken- und seitenangebundene Hakenleis­ten, Halter für Taschen oder den Staubsaugerschlauch, ein entnehmba­rer Putzmittelkorb, ein Universalkorb zur Wandmontage und vieles mehr. Direkt daneben finden im Türregal „K-Line side“ Wasch- und Putz­mittel, Ersatz- und Kleinteile ihren Platz. Die Tragschienen lassen sich so­wohl mit Tablaren als auch mit „YouBoXx“-Aufbewahrungsbehältern ausstatten, die auf den vertikalen Schienen höhenverstellbar sind. „K-Line side“ für den Unterschrank eignet sich perfekt für die griffbereite Aufbewahrung von Abwasch-Utensilien unter der Spüle.

Hinter „K-Line“ stehen ein platzsparendes Verpackungs- und ein cleve­res Montagekonzept, mit dem sich die Beschläge in kürzester Zeit ein­fach einbauen lassen.

Bildtext 1: „K-Line Base“ umfasst die neuen Beschläge für den Unter­schrank von 20 bis 40 cm Schrankbreite. So bestehen „K-Line base 200 / 300 und 400“ jeweils aus zwei miteinander verbundenen Tablaren. Der Nutzer profitiert von vollsynchronisierten Vollauszügen, der ruhigen La­gerung und von der Führung mit gedämpftem Selbsteinzug. Mit dem „No. 15 3D-X K-Line“ bringt Kesseböhmer das flächige Design auch in den 150 mm breiten Unterschrank. Foto: Kesseböhmer

Bildtext 2: Als funktionale und ebenfalls nachrüstbare Lösung für Hoch- und Unterschränke entwickelte Kesseböhmer das Türregal „K-Line side“. Dazu werden Tragschienen für Tablare und Funktionselemente auf die Seitenwand oder Innentür verschraubt. Foto: Kesseböhmer

Bildtext 3: Ergänzt wird das Programm „K-Line“ für den Einstieg von ei­nem Tablar im „K-Line“-Design, das sich kompatibel zeigt zu allen „Dispensa“-Beschlägen. Foto: Kesseböhmer

Bildtext 4: Die schlichte und flächige Formensprache von „K-Line“ mün­det in einem funktionalen und modularen Komplettprogramm für den Hauswirtschaftsraum. Foto: Kesseböhmer