BAU München, 17. bis 22. April 2023

PR-Nr. 10001-0087-04/2023

**Außen bündig, innen stark**

**Verdeckt liegendes Türband für Zargenaufdopplungen**

**Zur BAU 2023 erweitert Basys die Familie der verdeckt liegenden Bän­der für stumpf einschlagende Türen um ein Produkt, mit dem sich flä­chenbündig mit Zarge und Wand abschließende Tapetentüren mit hö­heren Gewichten genauso realisieren lassen, wie aufgedoppelte, spie­gellose Zargen.**

Äußerlich unterscheidet sich das neue Band nicht vom bereits im Pro­gramm verfügbaren „Pivota DX 80 3-D ZA“; es weist sogar dieselben Fräsmaße auf. Sein Zusatz „Steel“ zeigt jedoch, dass Basys eine Bandum­gebung geschaffen hat, in der Stahlgelenke und robuste Abriebmateria­lien zum Einsatz kommen können. So erreicht das neue „Pivota DXS 80 3-D ZA Steel“ mit 120 Kilogramm pro Paar eine erhöhte Tragfähigkeit.

Mit der Neuheit begegnet Basys sowohl der Tendenz, dass mit höheren Ansprüchen an die Funktion das Türgewicht zunimmt, als auch dem Ar­chitekturtrend nach dezent wirkender Technik und cleaner Optik.

Bildtext: Das „Pivota DXS 80 3-D ZA Steel“ unterscheidet sich äußerlich nicht vom „Pivota DX 80 3-D ZA“. Dank der Stahlgelenke erreicht es aber mit 120 Kilogramm pro Paar eine erhöhte Tragfähigkeit. Foto: Basys